Załącznik nr 8

**PRZEDMIAR ROBÓT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres robót | jednostka miary | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Roboty budowlane**  |  |  |
|  | **Roboty budowlane - budynek mieszkalny** |  |  |
| **1** | **Roboty ziemne** |  |  |
| 1.1 | Wykop pod ławy, zdjęcie humusu pod posadzkę, zagęszczenie podloża nie mniej jakId=0,98 -odwóz na odklad | m3 | 73,70 |
| 1.2 | Zasypki ław fundamentowych oraz pod posadzkę gr. 30 cm z piasku dowiezionego wraz z dogęszczeniem gruntu do wskaźnika nie mniej jak id=0,98 | m3 | 30,70 |
| 1.3 | Podbudowa pośrednia pod płytę posadzki - kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31 gr 25 cm | m3 | 20,20 |
| **2** | **Konstrukcje żelbetowe** |  |  |
| *2.1* | *Konstrukcja żelbetowa - fundamenty* |  |  |
| 2.1.1 | Ławy fundamentowe beton B 20 ( wliczony chudy beton ) | m3 | 10,94 |
| 2.1.2 | Zbrojenie ław żelbetowych - stal AIIIN | kg | 204,00 |
| 2.1.3 | Ściany fundamentowe murowane z bloczka betonowego | m3 | 7,62 |
| *2.2* | *Konstrukcja żelbetowa - parter* |  |  |
| 2.2.1 | Słupy żelbetowe beton B20 | m3 | 3,12 |
| 2.2.2 | Zbrojenie słupów żelbetowych - stal AIIIN | kg | 300,00 |
| 2.2.3 | Nadproża i wieńce beton B20 | m3 | 6,61 |
| 2.2.5 | Zbrojenie nadproży i wieńców żelbetowych - stal AIIIN | kg | 684,00 |
| **3** | **Izolacje** |  |  |
| 3.1 | Izolacje pionowe konstrukcji podziemia ( malowanie np.abizol) | m2 | 107,20 |
| 3.2 | Izolacje poziome pod ścianami murowanymi - folia fundamentowa izolacji poziomej | mb | 39,70 |
| **4** | **Ściany murowane** |  |  |
| *4.1* | *Ściany murowane nadziemia* |  |  |
| 4.1.1 | Ściany murowane zewnętrzne gr.24cm bloczki gazobetonowe "500" | m2 | 210,00 |
| **5** | **Dach** |  |  |
| *5.1* | *Dach budynku*  |  |  |
| 5.1.1 | Konstrukcja stalowa | kg | 1 888,30 |
| 5.1.2 | Blacha trapezowa T55/0,88 | m2 | 90,21 |
| *5.2* | *Pozostałe elementy dachu* |  |  |
| 5.2.1 | Rynny dachowe stalowe STAL 150 kolor szary (13mb), rury spustowe 100 stalowe (11mb) | kpl. | 1,00 |
| 5.2.2 | Obróbki blacharskie dachu ( pas nadrynnowy, pas podrynnowy) kolor szary | mb | 52,60 |
| 5.2.3 | Wywiewki kanalizacyjne | szt. | 2,00 |
| 6 | **Posadzki** |  |  |
| 6.1. | *Posadzka* |  |  |
| 6.1.1. | Płyta betonowa z betonu B20 gr.18 cm zbrojona siatką #8 co 20x20 | m2 | 80,65 |
| 6.1.2. | Folia PE 0,2mm (uwzględniono w punkcie 6.1.1) |  |  |
|  |  |  |  |