# Załącznik nr 6 do SIWZ

# Opis Przedmiotu Zamówienia

# Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego

**na podwoziu z napędem 4 x 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie – minimalne wymagania w dniu odbioru** | **POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAO PRZEZ WYKONAWCĘ Propozycje Wykonawcy odnośnie minimalnych wymaga** |
| **1** | | Pojazd musi być zarejestrowany w Polsce jako: rodzaj – specjalny, przeznaczenie – pożarniczy  Pojazd fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **2** | | Rok produkcji nie starszy niż 2000 r.  Podać markę, typ i model pojazdu, rocznik pojazdu. | **………………..**  **………………..**  **Rocznik………..** |
| **3** | | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem |  |
| **4** | | Silnik o mocy minimum 220 kM | **………………kM** |
| **5** | | Skrzynia biegów manualna (min.6 biegowa + wsteczny) | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **6** | | Wspomaganie układu kierowniczego | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **7** | | Napęd na wszystkie koła (4x4) | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **8** | | Układ kół: przód pojedyncze, tył bliźniacze | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **9** | | Blokada tylnego i przedniego mostu | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **10** | | Redukcyjna skrzynia | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **11** | | Zawieszenie resorowe | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **12** | | Dopuszczalna masa całkowita do 16 000 kg. | **……………….kg** |
| **13** | | Koła bezdętkowe o średnicy 22,5’ | **………………..** |
| **14** | | Kabina jednomodułowa | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **15** | | Ilość miejsc 6 w układzie 1+1+4 | **……………………..** |
| **16** | | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlno – dźwiękową | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **17** | | Kolor czerwony (RAL 3000) | **……………………** |
| **18** | | Dwa akumulatory | **……………………….** |
| **19** | | Wciągarka o obciążeniu liny min 6000 kg (dwa piloty, w tym jeden bezprzewodowy) | **…………………….. kg** |
| **20** | | Opony minimum 90% bieżnika z datą produkcji nie starszą niż 2015 rok | **………………….rok** |
| **21** | | Pojazd po wymianie filtrów i płynów eksploatacyjnych. Wykonawca potwierdzi dodatkowym oświadczeniem nie później niż w dniu dostarczenia samochodu do zamawiającego ze wskazaniem konkretnej daty wymiany filtrów i płynów. | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **22** | | Ogrzewanie stacjonarne typu Webasto w kabinie – suche | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **23** | | Sygnalizacja akustyczna dostosowana do pojazdu specjalistycznego | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **24** | | Oświetlenie wewnętrzne kabiny LED | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **25** | | Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **26** | | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu max 3,24 m | **………….m** |
| **29** | | W przedziale autopompy dodatkowy głośnik współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **Zabudowa** | | | |
| **30** | | Zabudowa aluminiowa zamykana żaluzjami pyło- i bryzoszczelnymi | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **31** | | Układ skrytek min. 3+3+1 (po bokach – 3 skrytki, tył – 1) | **……………………….** |
| **32** | | Tylna żaluzja z oznakowaniem korytarz życia | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **33** | | Maszt oświetleniowy zamontowany z tyłu pojazdu rozkładany ręcznie o wysokości unoszenia na min. 5,6 m oraz źródło światła 2 żarówki min. 1500 w -230 V | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **34** | | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego z blachy antypoślizgowej | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **35** | | Zbiornik wody lub dwa zbiorniki o łącznej pojemności min. 2000l – max 3500l | **…………………l** |
| **36** | | Autopompa zamontowana z tyłu pojazdu napędzana z przyssawki odbioru mocy skrzyni biegów o wydatności min. 1600 l/m | **……………………/m** |
| **37** | | Linie szybkiego natarcia zwijana elektrycznie min. 40m, zakończona prądownicą | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **38** | | Kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **39** | | Belka/fala świetlna koloru pomarańczowego z tyłu zabudowy | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **40** | | Belka świetlna LED na kabinie koloru niebieskiego | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **41** | | Na górze zabudowy skrzynia aluminiowa i zamocowania węży i drabiny | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **42** | | Oświetlenie wewnątrz skrytek LED | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **43** | | Nowe oświetlenie pola pracy wokół pojazdu LED | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **44** | | Sygnalizacja świetlna lub belka LED z tyłu zabudowy -kolor niebieski. | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **45** | | W skrytkach lub kabinie mocowanie na aparaty tlenowe oraz miejsce na sprzęt od pozycji 52 z opisu przedmiotu zamówienia | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **46** | | Podesty wysuwane pod żaluzjami | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **47** | | Zbiornik na środek pianotwórczy min. 100 l | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **48** | | Instalacja wodno – pianowa | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **49** | | Minimalne wyjście linii tłocznych: boki po 1 szt, szybkie natarcie 1 szt | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **50** | | Agregat prądotwórczy zamontowany na stałe lub przenośny minimum 20 kVa, trójfazowy z tablicą regulacyjno – pomiarową | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| **51** | | Oświetlenie ostrzegawcze (naprzemienne) przód i tył pojazdu | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA\*** |
| Sprzęt OSP przeznaczony do rozmieszczenia przez zamawiającego | | | |
| 52 | Agregat prądotwórczy 1 kW Honda GX200 | | |
| 53 | 4 szt. Aparaty tlenowe | | |
| 54 | Min 6 szt. – wąż W- 52 | | |
| 55 | Min.4 szt. – wąż W-75 | | |
| 56 | 1 szt. – smok ssawny W-75 | | |
| 57 | 1 szt. – smok ssawny W-110 | | |
| 58 | 2 szt. – rozdzielacz kulowy | | |
| 59 | 1 szt. – pompa pływająca Honda GXV 160 NIAGARA 2 | | |
| 60 | 1 szt. – pompa pół szlamowa Honda GX 160 | | |
| 61 | 2 szt. – prądownicaW-52 | | |
| 62 | 1 szt. – kurtyna wodna W-52 | | |
| 63 | 1 szt. – piła spalinowa Dolmar PS-460 | | |
| 64 | Torba medyczna | | |
| 65 | 2 szt. Wąż ssawny W-110, 250cm | | |
| 66 | Dostarczenie pojazdu do siedziby Zamawiającego. | | |
| 67 | Oznakowanie pojazdu wg wytycznych Zamawiającego ( nr. operacyjne, nazwa jednostki itp.) Informacje zostaną przekazane w dniu podpisania umowy. | | |
| 68 | W dniu odbioru pojazdu przekazanie Zamawiającemu dokumentu dopuszczenia do użytkowania. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1372),wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania. | | |

Wypełniony i podpisany zał nr 6 należy dołączyć do oferty.

Miejscowość, data ..........................................