**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Część I - Przebudowa drogi w Kobusach /działka nr 251/- na długości 290 m**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kod  SST** | **Nr poz.  cen.** | **Opis robót** | **J.  m.** | **Ilość** | **Cena  jedn.** | **Wartość robót** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAWIERZCHNIA** | | | | | | | | |
| **1.1** | **0.04.03.01** | **KSNR 00-  06-1005-  05-00** | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej  - beton | m2 | **1450** |  |  | |
| **1.2** | **D.04.03.01** | **KSNR 00-  06-1005-  07-00** | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową | m2 | **1450** |  |  | |
| **1.3** | **D.05.03.05.b** | **KSNR 00-.  06-0108-  02-00** | Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem  asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym  mechanicznie | Mg | **108,75** |  |  | |
| **1.4** | **D.05.03.05a** | **KSNR 00-  06-0309-  01-04** | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | **1450** |  |  | |
|  | | **Razem nawierzchnia** | | | | | | |
| **POBOCZA** | | | | | | | | |
| **2.1** | **D.06.03.02** | **KNR 00-  31-1401-  06-00** | Mechaniczne profilowanie i uzupełnienie poboczy | m2 | **435** |  | |  |
|  | | **Razem pobocza** | | | | | | |
|  | | | **Razem:** | **X** | **X** | **X** |  | |
| **Podatek VAT 23 %** | | | |  | |
| **Ogółem:** | | | |  | |

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Część II - Modernizacja drogi gminnej w Kownacicy w kierunku Zygmuntów /działka nr 473/1 / - na długości 400 m**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kod  SST** | **Nr poz.  cen.** | **Opis robót** | **J.  m.** | **Ilość** | **Cena  jedn.** | **Wartość robót** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAWIERZCHNIA** | | | | | | | | | |
| **1.1** | **0.04.03.01** | **KSNR 00-  06-1005-  05-00** | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej  - beton | m2 | **1840** |  |  | | |
| **1.2** | **D.04.03.01** | **KSNR 00-  06-1005-  07-00** | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową | m2 | **1840** |  |  | | |
| **1.3** | **D.05.03.05.b** | **KSNR 00-.  06-0108-  02-00** | Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem  asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym  mechanicznie | Mg | **138** |  |  | | |
| **1.4** | **D.05.03.05a** | **KSNR 00-  06-0309-  01-04** | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | **1800** |  |  | | |
|  | | **Razem nawierzchnia** | | | | | | | |
| **POBOCZA** | | | | | | | | | |
| **2.1** | **D.06.03.02** | **KNR 00-  31-1401-  06-00** | Mechaniczne profilowanie i uzupełnienie poboczy | m2 | **800** |  | |  | |
|  | | **Razem pobocza** | | | | | | | |
|  | | | **Razem:** | **X** | **X** | **X** | | |  |
| **Podatek VAT 23 %** | | | | | |  |
| **Ogółem:** | | | | | |  |

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Część III - Przebudowa drogi gminnej Kaleniu Pierwszym/działka nr 379/-na długości 200m**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kod  SST** | **Nr poz.  cen.** | **Opis robót** | **J.  m.** | **Ilość** | **Cena  jedn.** | **Wartość robót** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODBUDOWA** | | | | | | | | |
| **1.1** | **D.04.04.02** | **KSNR 00-  31-0114-  07-00** | Wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | **1060** |  |  | |
| **NAWIERZCHNIA** | | | | | | | | |
| **2.2** | **D.04.03.01** | **KSNR 00-  06-1005-  07-00** | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową | m2 | **1020** |  |  | |
| **2.3** | **D.05.03.05.b** | **KSNR 00-.  06-0108-  02-00** | Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem  asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym  mechanicznie | Mg | **76.5** |  |  | |
| **2.4** | **D.05.03.05a** | **KSNR 00-  06-0309-  01-04** | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | **1000** |  |  | |
|  | | **Razem nawierzchnia** | | | | | | |
| **POBOCZA** | | | | | | | | |
| **3.1** | **D.06.03.02** | **KNR 00-  31-1401-  06-00** | Mechaniczne profilowanie i uzupełnienie poboczy | m2 | **300** |  | |  |
|  | | **Razem pobocza** | | | | | | |
|  | | | **Razem:** | **X** | **X** | **X** |  | |
| **Podatek VAT 23 %** | | | |  | |
| **Ogółem:** | | | |  | |

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Część IV - Przebudowa drogi Ostrożeń – Anielów /działka nr 412, 425/- na długości 400m**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kod  SST** | Nr poz.  **cen.** | **Opis robót** | **J.  m.** | **Ilość** | **Cena  jedn.** | **Wartość robót** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAWIERZCHNIA** | | | | | | |
| **1.1** | **D.04.03.01** | **KSNR 00-  06-1005-  05-00** | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej  - beton | m2 | **1840** |  |
| **1.2** | **D.04.03.01** | **KSNR 00-  06-1005-  07-00** | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową | m2 | **1840** |  |
| **1.3** | **D.05.03.05.b** | **KSNR 00-  06-0108-  02-00** | Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem  asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym  mechanicznie | Mg | **138** |  |
| **1.4** | **D.05.03.05a** | **KSNR 00-  06-0309-  01-04** | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | **1800** |  |
|  | | **Razem nawierzchnia** | | | | |
| **POBOCZA** | | | | | | |
| **2.1** | **D.06.03.02** | **KNR 00-  31-1401-  06-00** | Mechaniczne profilowanie i uzupełnienie poboczy | m2 | **800** |  |
|  | | **Razem pobocza** | | | | |
|  | | | **Razem:** | **X** | **X** | **X** |
| **Podatek VAT 23 %** | | | |
| **Ogółem:** | | | |

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Część V - Przebudowa drogi Kaleń – Korytnica / działka nr 114/- na długości 170m**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | | | **Kod  SST** | | | Nr poz.  **cen.** | | **Opis robót** | | **J.  m.** | | **Ilość** | | **Cena  jedn.** | **Wartość robót** | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | **8** | | | | | |
| **PRZEPUSTY** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **D.03.01.01** | | **KSNR 02-  33-0601-  01-01** | | | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, część przelotowa przepustu z rur o średnicy 60 cm na podbudowie z kruszywa gr 20 cm | | m2 | | **2** | |  | |  |  | | | | | | |
| **1.2** | **D.03.01.01** | | **KSNR 00-  31-0605-  05-00** | | | Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm | | szt | | **1** | |  | |  |  | | | | | | |
|  | | | | **Razem przepusty** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PODBUDOWA** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **2.1** | **D.04.04.02** | | **KSNR 00-  06-0113-  06-00** | | | Podbudowy z kruszyw łamanych, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm | | m2 | | **884** | |  | |  |  | | | | | |
|  | | | | **Razem podbudowa** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NAWIERZCHNIA** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **3.1** | **D.04.03.01** | | **KSNR 00-  06-1005-  07-00** | | | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową | | m2 | | **850** | |  | |  | |  | | | |
| **3.2** | **D.05.03.05.b** | | **KSNR 00-  06-0108-  02-00** | | | Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem  asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowany mechanicznie mechanicznie | | Mg | | **63,75** | |  | |  | |  | | | |
| **3.3** | **D.05.03.05a** | | **KSNR 00-  06-0309-  01-04** | | | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | | m2 | | **850** | |  | |  | |  | | | |
|  | | | | **Razem nawierzchnia** | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **ROWY** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **4.1** | **D.06.04.01** | | **KNR 00-  01-0206-  02-01** | | | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,6 m3, grunt kategorii III-IV. (grunt z renowacji rowu na pobocza) | | m3 | | **40,8** | |  | |  | | |  | | |
|  | | | | **Razem rowy** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **POBOCZA** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **5.1** | **D.06.03.02** | | **KNR 00-  31-1401-  06-00** | | | Mechaniczne profilowanie i uzupełnienie poboczy | | m2 | | **255** | |  | |  | | | | |  |
|  | | | **Razem pobocza** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | **Razem:** | | **X** | | **X** | | **X** | |  | | | | |  |
|  | | | | | | **Podatek VAT 23 %** | | | | | | | |  | | | |  | |
| **Ogółem:** | | | | | | | |  | | | | |  |

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Część VI - Modernizacja ul. Widokowej w Sobolewie /działka nr 539/- na długości 365m**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kod**  **SST** | **Nr poz.  cen.** | **Opis robót** | **J.  m.** | **Ilość** | **Cena  jedn.** | **Wartość robót** |
| **I** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAWIERZCHNIA** | | | | | | |
| **1.1** | **D.04.03.01** | **KSNR 00-  06-1005-  05-00** | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej  - beton | m2 | **1460** |  |
| **1.2** | **D.04.03.01** | **KSNR 00-  06-1005-  07-00** | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową | m2 | **1460** |  |
| **1.3** | **D.05.03.05.b** | **KSNR 00-  06-0108-  02-00** | Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem  asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym  mechanicznie | Mg | **109,5** |  |
| **1.4** | **D.05.03.05a** | **KSNR 00-  06-0309-  01-04** | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | **1460** |  |
|  | | **Razem nawierzchnia** | | | | |
| **POBOCZA** | | | | | | |
| **2.1** | **D.06.03.02** | **KNR 00-  31-1401-  06-00** | Mechaniczne profilowanie i uzupełnienie poboczy | m2 | **547,5** |  |
|  | | **Razem pobocza** | | | | |
|  | | | **Razem:** | **X** | **X** | **X** |
| **Podatek VAT 23 %** | | | |
| **Ogółem:** | | | |

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Część VII - Przebudowa ul. Sosnowej w Sobolewie /działka nr 493/ - na długości 170m**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kod  SST** | **Nr poz.  cen.** | **Opis robót** | **J.  m.** | **Ilość** | **Cena  jedn.** | **Wartość robót** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **PODBUDOWA** | | | | | | | |
| **1.1** | D.04.04.02 | **KSNR 00-  06-0113-  06-00** | Podbudowy z kruszyw łamanych, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu **15** cm | m2 | 901 |  |  |
|  | | **Razem podbudowa** | | | | |  |
| **NAWIERZCHNIA**  **-.** | | | | | | | |
| **2.1** | **D.04.03.01** | **KSNR 00-  06-1005-  07-00** | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową | m2 | 850 |  |  |
| **2.2** | **D.05.03.05.b** | **KSNR 00-  06-0108-  02-00** | Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem  asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym  mechanicznie | Mg | 63,75 |  |  |
| **2.3** | D.05.03.05a | **KSNR 00-  06-0309-** 01-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 850 |  |  |
|  | | **Razem nawierzchnia** | | | | |  |
| **POBOCZA** | | | | | | | |
| **3.1** | **D.06.03.02** | **KNR OO-**  **31- 1401-  06-00** | Mechaniczne profilowanie i uzupełnienie poboczy | m2 | 255 |  |  |
|  | | **Razem pobocza** | | | | |  |
|  | | **Razem:** | | **X** | **X** | **X** |  |
| **Podatek VAT 23 %** | | | | |  |
|  | **Ogółem:** | | | |  |