**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**Zestaw interaktywny z montażem**

**W skład zestawu wchodzą:**

[Tablica interaktywna 96" Ceramiczna](https://prezenter.pl/product-pol-60-Tablica-interaktywna-iBoard-96-Ceramiczna.html)- 1 szt.

[Projektor Epson EB-685W](https://prezenter.pl/product-pol-26-Projektor-Epson-EB-685W.html)- 1 szt

[Głośniki](https://prezenter.pl/product-pol-78-Glosniki.html)- 2 szt.

**Najważniejsze informacje**

* Format 16:9/16:10
* Przekątna powierzchni roboczej 93,3"
* 10 punktów dotyku
* Technologia pozycjonowania w podczerwieni
* Ceramiczna powierzchnia magnetyczna E3
* Inteligentna półka na pisaki
* Interfejs HID, umożliwiający pracę tablicy bez instalowania  
  sterowników
* Tablica wykorzystuje technologię pozycjonowania w podczerwieni. Do pracy na niej można posłużyć się dowolnym przedmiotem, również palcem.
* Dzięki 10 punktowemu wielodotykowi możliwe jest wykonywanie gestów takich jak obracanie, powiększanie czy zmniejszanie obiektów.
* Powierzchnia tablicy została zoptymalizowana pod kątem wyświetlania obrazu z projektora oraz pisania pisakami do tablic suchościeralnych. Możliwe jest także używanie na niej magnesów.
* Tablica jest wyposażona w tzw. interfejs HID. Do prawidłowej pracy nie jest wymagane instalowanie jakichkolwiek sterowników, wystarczy podłączyć tablicę do portu USB w komputerze.
* Po obu stronach tablicy umieszczone zostały czytelne paski skrótów do najczęściej wykorzystywanych funkcji oprogramowania.
* Tablica wyposażona jest także w półkę na pisaki.

|  |  |
| --- | --- |
| **DANE TECHNICZNE** | |
| **Współczynnik proporcji:** | 16:9 (natywnie)  16:10 |
| **Powierzchnia:** | Ceramiczna powierzchnia magnetyczna E3 |
| **Technologia:** | Pozycjonowanie w podczerwieni |
| **Sposób obsługi:** | Dotykowy  Dowolnym pisakiem lub palcem |
| **Punkty dotyku:** | 10 punktów |
| **Dokładność pozycjonowania:** | <0,5mm |
| **Rozdzielczość:** | 32 768 x 32 768 |
| **Prędkość kursora:** | 180 pkt/s |
| **Kąty widzenia:** | 170° w poziomie  160° w pionie |
| **Łączność:** | USB-A (USB 3.0/2.0/1.1) |
| **Zasilanie:** | USB (pobór prądu <1W) |
| **Obsługiwane systemy:** | Windows XP lub nowszy  MacOS  Linux  Android |
| **Montaż:** | Ścienny  Na uchwycie mobilnym |
| **WYMIARY** | |
| **Wymiary całkowite:** | 2151 x 1190 x 37,5 mm |
| **Przekątna całkowita:** | 96,8" |
| **Powierzchnia robocza:** | 2086 x 1126 mm |
| **Przekątna powierzchni roboczej:** | 93,3" |
| **Powierzchnia projekcyjna:** | 1990 x 1120 mm (16:9)  1792 x 1120 mm (16:10) |
| **Przekątna powierzchni projekcyjnej:** | 89,9" (16:9)  83,2" (16:10) |
| **Wymiary kartonu:** | 2271 x 1310 x 90 mm |
| **INFORMACJE OGÓLNE** | |
| **Gwarancja:** | 3 lata |
| **Dołączone akcesoria:** | 3 pióra  wymazywacz  wskaźnik  uchwyt montażowy  kabel USB 5m  aktywny przedłużacz USB 5m  oprogramowanie na płycie CD  instrukcja obsługi |
| **Certyfikaty:** | CE, FCC, RoHS |